附件4：理论练习题库
1、判断题90道
	序号
	题目类型
	题干
	选项1
	选项2

	1
	判断题
	现在涂料中使用的树脂,以人造树脂为最多 
	正确
	错误

	2
	判断题
	溶剂的挥发是涂料干燥过程的一部分   
	正确
	错误

	3
	判断题
	溶剂的挥发快慢与附着力无关,与流平性有关  
	正确
	错误

	4
	判断题
	涂料的流平过程与光泽度无关  
	正确
	错误

	5
	判断题
	固化剂也称催干剂   
	正确
	错误

	6
	判断题
	橡胶刮板适用于平面缺陷的填补                              
	正确
	错误

	7
	判断题
	单向旋转式研磨机适用于平面打磨                            
	正确
	错误

	8
	判断题
	打磨机研磨光洁度与砂纸粗细有关,与振动幅度大小无关         
	正确
	错误

	9
	判断题
	打磨机振动幅度大磨腻子速度快                              
	正确
	错误

	10
	判断题
	打磨机振动幅度小,不易产生划痕                             
	正确
	错误

	11
	判断题
	抛光机都是单向旋转式的,一般具有砂磨和抛光机双效功能     
	正确
	错误

	12
	判断题
	按抛光盘颜色不同,说明有不同功能                         
	正确
	错误

	13
	判断题
	喷烤合一的烤漆房,喷涂时与烘烤时空气的流速是一样的       
	正确
	错误

	14
	判断题
	喷烤合一的烤漆房,喷涂时空气流速小于烘烤时空气流速       
	正确
	错误

	15
	判断题
	喷涂时烤房内的气压应大于房外的气压                      
	正确
	错误

	16
	判断题
	烤漆房烘烤时房内气压是小于烤房外气压                    
	正确
	错误

	17
	判断题
	红外线紫外线都是电磁波,区别仅是波长的不同               
	正确
	错误

	18
	判断题
	红外线辐射不需要空气来传导的                            
	正确
	错误

	19
	判断题
	红外线是直线传播的                     
	正确
	错误

	20
	判断题
	原子灰干磨后每次都要用气管吹尘,除油
	正确
	错误

	21
	判断题
	底漆的作用主要提供附着力和防腐蚀,不具备填补缺陷能力
	正确
	错误

	22
	判断题
	磷化底漆只能替代磷化处理,不能替代防腐底漆
	正确
	错误

	23
	判断题
	沿边沿的分界遮护胶带应等涂料干透后剥落
	正确
	错误

	24
	判断题
	在面漆的涂饰中纯色漆只能做单工序施工
	正确
	错误

	25
	判断题
	涂料的选择应符合塑料制品的特性和质地
	正确
	错误

	26
	判断题
	塑料件的涂装修补中涂料的选择施工方法将决定修补涂层的质量
	正确
	错误

	27
	判断题
	汽车车身的涂装修复主要是防止腐蚀，其次才是美观
	正确
	错误

	28
	判断题
	色调又称色相，是区分不同色彩的视觉属性    
	正确
	错误

	29
	判断题
	明度是人眼对物体明亮程度的感觉            
	正确
	错误

	30
	判断题
	明度与光源的亮度无关                      
	正确
	错误

	31
	判断题
	明度和光亮度是一样的意思                  
	正确
	错误

	32
	判断题
	彩度又称饱和度，是表示颜色的色纯度
	正确
	错误

	33
	判断题
	我们看到的颜色是物体对光线吸收后所呈现的现象       
	正确
	错误

	34
	判断题
	颜色色卡与车身颜色完全相符的概率非常低
	正确
	错误

	35
	判断题
	影响车身壳体锈蚀速度的因素是酸雨、工业大气、空气压力。
	正确
	错误

	36
	判断题
	中涂底漆或底漆受到紫外线的作用容易“老化”而剥落。
	正确
	错误

	37
	判断题
	固化剂是一种具有催化作用的化合物。
	正确
	错误

	38
	判断题
	涂刮腻子时，一次厚度不宜超过5mm，如多次涂刮层间应留有一定的干燥时间。
	正确
	错误

	39
	判断题
	色漆的遮盖力和颜料的遮盖力应是同一概念。
	正确
	错误

	40
	判断题
	颜料在太阳光和其他光线的作用下其颜色不会发生变化。
	正确
	错误

	41
	判断题
	在阳光直射或光线不足时检查颜色,需用专用调色灯。
	正确
	错误

	42
	判断题
	素色漆也叫纯色或实色漆。
	正确
	错误

	43
	判断题
	只要注意就可以用汽油清洗喷枪。
	正确
	错误

	44
	判断题
	所有废弃物或其它可燃材料必须装入金属罐内盖好。
	正确
	错误

	45
	判断题
	库房内温度一般不应超过去30度，夏季高温时应有降温措施。
	正确
	错误

	46
	判断题
	加入溶剂和稀释剂时，要防止飞溅。
	正确
	错误

	47
	判断题
	严格参照供应商的要求调配漆料与固化剂，并在混合寿命内用完。
	正确
	错误

	48
	判断题
	一般干燥速度较快涂料的喷涂距离保持在20cm左右。
	正确
	错误

	49
	判断题
	喷涂时选择合适的胶管长度是保证气压稳定的条件之一。
	正确
	错误

	50
	判断题
	环境温度、环境湿度、空气对流等，都会对涂层颜色造成影响。
	正确
	错误

	51
	判断题
	调配颜色时，任何光源都可以进行。
	正确
	错误

	52
	判断题
	在汽车上，无论是原厂涂装，还是修补涂装都是防腐蚀的重要环节。
	正确
	错误

	53
	判断题
	以水为溶剂或分散介质的涂料称水性涂料。
	正确
	错误

	54
	判断题
	与金属漆不同，喷涂的因素对素色漆颜色变化的影响比较大。
	正确
	错误

	55
	判断题
	汽车生产的面漆涂装线上，这类颜色是先喷涂底色漆，接着喷涂珍珠色漆，最后再喷涂清漆，所以被称为三工序。
	正确
	错误

	56
	判断题
	喷涂作业必须在喷漆房内进行，以防止灰尘等杂质落入湿漆膜。
	正确
	错误

	57
	判断题
	腻子层彻底干燥后即可打磨。
	正确
	错误

	58
	判断题
	塑料由于有独特的理化性能，所以修理的难度比金属大。
	正确
	错误

	59
	判断题
	涂料施工中的个人保护是防止职业病、保障职工身体健康的重要措施。
	正确
	错误

	60
	判断题
	涂料产品都是易燃品，并有一定毒性在施工中应严格执行劳动保护条例和法规。
	正确
	错误

	61
	判断题
	通风良好的施工环境，不仅有利涂层干燥，还能及时排出有毒挥发物。
	正确
	错误

	62
	判断题
	使用空压机时，随时注意压力计的指针不要超过极限红线。
	正确
	错误

	63
	判断题
	由于涂料施工中大量溶剂挥发，其闪点高，极易燃烧。
	正确
	错误

	64
	判断题
	涂料作为保护和装饰材料使用，它本身又是半成品。
	正确
	错误

	65
	判断题
	涂料的流平性太好，易产生流挂、流痕等缺陷。
	正确
	错误

	66
	判断题
	色调又称色相，是区分不同色彩的视觉属性。
	正确
	错误

	67
	判断题
	明度是人眼对物体明亮程度的感觉。
	正确
	错误

	68
	判断题
	彩度又称饱和度，是表示颜色的色纯度。
	正确
	错误

	69
	判断题
	干磨可分为手工打磨和机械打磨。
	正确
	错误

	70
	判断题
	涂刮第一道腻子只求平整，不求光滑。
	正确
	错误

	71
	判断题
	打磨腻子层可采用单旋转打磨机打磨，效率高。
	正确
	错误

	72
	判断题
	打磨机要平放在打磨面上，不可以倾斜。
	正确
	错误

	73
	判断题
	原子灰干磨后，必须用吹尘枪吹尘。
	正确
	错误

	74
	判断题
	腻子的涂刮范围应超出羽状边范围。
	正确
	错误

	75
	判断题
	底漆的作用主要是提供附着力和防腐蚀，但不具备填补缺陷功能。
	正确
	错误

	76
	判断题
	遮护的功能是使用胶带及各种遮护材料保护非涂饰的表面。
	正确
	错误

	77
	判断题
	空气喷涂使飞雾能扩散至涂饰区外1～2m远。
	正确
	错误

	78
	判断题
	附着力的强弱仅与涂料品种质量有关。
	正确
	错误

	79
	判断题
	由于涂料施工所用的材料绝大多数是易燃物质，所以就存在着火灾与爆炸的可能性。
	正确
	错误

	80
	判断题
	在室外进行涂料施工，若涂层太厚，涂膜不但容易产生龟裂，还会出现脱落。
	正确
	错误

	81
	判断题
	硝基涂料的特点是：附着力优良，涂膜丰满坚韧。
	正确
	错误

	82
	判断题
	涂料施工后出现失光的原因有：涂件外表面粗糙，天气寒冷，空气潮湿。
	正确
	错误

	83
	判断题
	金属表面除锈的方法有手工处理法、机械处理法和化学处理法。
	正确
	错误

	84
	判断题
	催干剂用于促进涂料的干燥反应，缩短涂料干燥时间，提高涂层光泽。
	正确
	错误

	85
	判断题
	涂装中，操作者的技术水平与涂装质量关系不大。
	正确
	错误

	86
	判断题
	已刮腻子经打磨后如有露底现象，不须再涂配套底涂料。
	正确
	错误

	87
	判断题
	汽车的使用寿命，很重要的一环是依靠表面涂料的防腐性能。
	正确
	错误

	88
	判断题
	涂料干燥后在涂层表面呈一个个的小珠状或线状顶端呈一小圆珠的流淌为流挂。
	正确
	错误

	89
	判断题
	涂料运输装卸时要轻抬轻放，可与锋利金属碰撞。
	正确
	错误

	90
	判断题
	防护面具使用后，用酒精清洁，装入密封的容器中存放。·
	正确
	错误


2、多选题：30道
	序号
	题目类型
	题干
	选项1
	选项2
	选项3
	选项4

	1
	多选题
	下列关于水溶性涂的特性的叙述正确的是(   )
	可以在一切材料中使用 
	水价低，易净化
	与同类涂料相比，耐腐蚀性更好 
	涂装工具可用水洗

	2
	多选题
	对喷枪进行这定期解体清洗拆装时，特别注意不要损坏(   )
	喷嘴
	气帽
	扳机
	针塞

	3
	多选题
	局部修补涂装操作工序有(   )
	涂前处理
	涂防腐底漆
	做中途涂层
	喷面漆 

	4
	多选题
	下列属于红色颜料的有(   )
	镉红
	银朱
	铁红
	铝粉 

	5
	多选题
	调色和微调所需要的工具有(   )
	灯箱
	涂料公司提供的色卡
	比例尺
	电子称 

	6
	多选题
	颜料的作用有(   )
	使涂层具有一定的遮盖能力
	增加色彩和保护装饰能力
	遮盖基材上的缺陷
	吸收紫外线 

	7
	多选题
	下列防护用品中，适合喷涂工作的有(   )
	棉丝手套
	护目镜
	呼吸面罩
	防静电的安全鞋 

	8
	多选题
	车辆节能在车身结构上可用的方法有(   )
	减小空气阻力
	使车身轻量化
	使用高强度钢板
	增加车身重量 

	9
	多选题
	研磨设备中的磨垫常采用(   )
	五孔吸尘
	人造纤维
	八孔吸尘
	九孔吸尘 

	10
	多选题
	下列关于气动打磨工具的优缺点，叙述正确的有(   )
	寿命长
	重量轻
	使用和维修费用高
	安全性好 

	11
	多选题
	金属的防腐方法主要有(   )
	电化学防腐
	涂层保护
	机械加工
	钝化处理 

	12
	多选题
	下列关于清除旧漆膜的方法，叙述正确的有(   )
	使用7mm的双动作偏心距打磨机
	使用单动作打磨机
	采用P120干磨砂纸
	清除旧漆至裸金属 

	13
	多选题
	下列关于中涂底漆的作用，叙述正确的有(   )
	良好的打磨性能
	增强面漆和底漆之间的附着力
	良好的隔离性能
	填充打磨划痕 

	14
	多选题
	按照抛光盘的材料，抛光盘可分为(   )
	纯羊毛
	人造纤维
	皮革
	海绵 

	15
	多选题
	准备色母时需要确认的有(   )
	色母已经搅拌均匀
	色母数量足够
	调配涂料的罐子是干净的
	电子称已校准 

	16
	多选题
	金属防腐中涂层保护的种类有(   )
	金属保护层
	非金属保护层
	涂料保护层
	机械保护层 

	17
	多选题
	下列关于腻子的作用，叙述正确的有(   )
	提高涂层的丰满度
	填补较深的凹陷
	填补性能好
	一般涂在底漆上 

	18
	多选题
	腻子的打磨时可使用的手刨砂纸为(   )
	P80
	P120
	P180
	P400 

	19
	多选题
	车身修复涂装工艺分为(   )
	局部修补工艺
	电泳涂装工艺
	整车修补工艺
	静电涂装工艺 

	20
	多选题
	中涂底漆应具有的特性为(   )
	耐磨性
	填充性
	封闭性
	配套性 

	21
	多选题
	影响漆膜干燥时间的主要因素有(   )
	空气流量和流速
	溶剂类型
	底材类型
	底材表面温度 

	22
	多选题
	下列关于机器打磨中涂层的方法，叙述正确的有(   )
	使用3mm的双动作打磨机
	不需使用中间软垫
	如喷涂单工序面漆可用P400打磨
	如喷涂双工序面漆可用P500打磨 

	23
	多选题
	喷涂双组份丙烯酸聚氨酯时一定要佩戴完善的个人防护用品，正确的选择有(   )
	供气式面罩
	棉纱手套
	安全鞋
	抗静电工作服 

	24
	多选题
	喷涂双组份丙烯酸聚氨酯时一定要佩戴完善的个人防护用品，正确的选择有(   )
	供气式面罩
	棉纱手套
	安全鞋
	抗静电工作服 

	25
	多选题
	影响涂料遮盖力的因素有(   )
	颜料颗粒大小
	颜料在涂料中的分散程度
	喷涂气压
	颜料颜色 

	26
	多选题
	汽车车身的构件一般经过防锈处理，典型的有(   )
	镀锌板
	不锈钢板
	合金镀锌板
	铬酸锌板 

	27
	多选题
	下列关于喷枪的喷涂幅度，叙述正确的有(   )
	取决喷雾锥形的大小
	与稀释剂的类型无关
	喷枪与工作表面的距离有关
	与喷枪的工作压力有关 

	28
	多选题
	在下列涂料的组份中哪些是不能单独成膜的物质(     )
	树脂
	颜料
	助剂
	溶剂

	29
	多选题
	涂装工艺中打磨工序主要作用是(     )
	清除老化破损旧漆膜
	整形修饰
	提高光泽
	粗化提高附着力

	30
	多选题
	刮涂原子灰时应佩戴（    ）。
	工作服
	防毒面具
	棉线手套
	护目镜


3、多选题：180道
	序号
	题目类型
	题干
	选项1
	选项2
	选项3

	1
	单选题
	下列不属于底漆作用的是（　  ）
	防腐并增加附着力
	装饰
	保护基体 

	2
	单选题
	一般来说，汽车涂料的“三防”性能是指（　  ）
	防湿热、防老化、防霉菌
	防失光、防失色、防粉化 
	防湿热、防盐雾、防霉菌 

	3
	单选题
	在涂料中，属于挥发性物质的是(   ) 
	树脂
	溶剂
	颜料 

	4
	单选题
	颜色的三种参数是色调、饱和度（或纯度）和(   )
	亮度
	色彩
	色差 

	5
	单选题
	颜料的遮盖力主要取决于涂层表面的(   )
	反射光光量
	入射光光量
	折射光光量 

	6
	单选题
	汽车修补涂装中，烤房温度一般调节到被烘烤物体表面温度(   )。 
	50℃为宜
	70℃为宜
	80℃为宜 

	7
	单选题
	海绵打磨垫适用于处理(   )
	腻子
	底涂层
	漆面 

	8
	单选题
	烤漆房喷涂时空气流速最好控制在(   )
	0.6～0.8m/s
	0.05～0.1m/s
	0.3～0.6m/s 

	9
	单选题
	汽车涂层面较大修整时，最佳选择的底漆是(   )
	硝基底漆
	聚氨酯底漆
	双组份环氧底漆 

	10
	单选题
	刮涂原子灰前打磨羽状边，应选用(   )
	干磨砂纸P60
	干磨砂纸P80
	干磨砂纸P120 

	11
	单选题
	制定涂装工艺的主要依据是(   )
	涂装质量要求
	涂料的价格
	涂装的施工环境 

	12
	单选题
	羽状边的宽度至少为(   )
	5mm
	10mm
	15mm 

	13
	单选题
	腻子的刮涂范围是(   )
	在羽状边内
	可超过羽状边
	无明确规定 

	14
	单选题
	喷涂银粉面漆前，干磨中涂底漆应使用的砂纸型号是(   )
	P1000
	P400
	P500 

	15
	单选题
	喷涂清漆前清除底层表面漆雾，应使用(   )
	粘尘布
	除油布
	菜瓜布 

	16
	单选题
	进行清洁除油时，应遵循的原则是(   ) 
	先湿擦，后干擦
	先干擦，后湿擦
	湿擦即可 

	17
	单选题
	下列选项中，最适合用于刮涂腻子前打磨羽状边的是(   )
	P240砂纸配合双动作打磨机
	P320砂纸配合单动作打磨机 
	P120砂纸配合双动作打磨机 

	18
	单选题
	除漆并打磨羽状边时，推荐使用打磨机的偏心距为（　  ）
	3mm
	5mm
	7mm 

	19
	单选题
	在孟塞尔组成色相环中，色调分为5个主色调：红、黄、绿、蓝和(   )。 
	灰
	白
	紫 

	20
	单选题
	表示颜色是否饱和纯洁的一种特性的是（　  ）
	饱和度
	光亮度
	明度 

	21
	单选题
	色母上调色架之前，为将其摇匀，先用振动机摇动的时间为（　  ）。 
	3min～5min
	5min～10min
	10min～12min 

	22
	单选题
	当溶剂不慎溅入眼中，应采取的对策是（　  ）
	用软纸等擦拭眼睛
	立即去医院处理
	立即用水冲洗眼睛 

	23
	单选题
	对于高光泽的色漆涂膜，一般采用（　  ）
	60°的几何角度测定法
	20°的几何角度测定法
	85°的几何角度测定法 

	24
	单选题
	划圈法测定漆膜附着力，圆滚线划痕图形使涂膜分成面积大小不同的(   )。 
	5个部分
	7个部分
	9个部分 

	25
	单选题
	社会主义职业道德的核心是(   )。
	吃苦耐劳
	诚实守信
	为人民服务

	26
	单选题
	汽车在修理中采用的防腐手段正确的是（    ）
	电镀
	喷涂
	使用防腐合成材料

	27
	单选题
	下列材料中，主要用在面漆也可以用在涂底漆中的是（    ）
	醇酸涂料  
	双组分聚氨酸丙烯酸
	硝基涂料

	28
	单选题
	面漆指涂在物体外面的涂膜，下列关于面漆的叙述正确的是（    ）。
	要有填充性   
	起装饰作用 
	有很好附着作用

	29
	单选题
	硝基漆在修补使用时要注意环境温度和湿度，只适宜（    ）
	喷涂
	涂刷
	浸渍

	30
	单选题
	颜色的特征和区分颜色的差别，用（    ）种参数来表示。
	三
	二
	四

	31
	单选题
	在孟塞尔组成色相环中，字母“Ｒ”代表（　　）
	黄色
	红色
	白色

	32
	单选题
	明度与光源亮度有对应关系，光源亮度愈高（　　）
	明度越亮
	明度越暗
	明度不变

	33
	单选题
	调色架又称（　　）搅拌架、调色机、调漆机。
	色母
	颜色
	颜料

	34
	单选题
	有机溶剂蒸发进入人体的途径有（    ）
	吸入
	皮肤渗入
	A、B都可以

	35
	单选题
	当固化剂不慎溅入眼睛中应采取的对策是（    ）
	用软纸等擦拭眼睛  
	不作任何处理送医院 
	用水冲洗眼睛

	36
	单选题
	腻子在工作过程是（    ）过程。
	吸热
	蒸发
	放热

	37
	单选题
	烤漆的烘烤温度过高，会造成涂层(   )
	发脆
	发软
	发白

	38
	单选题
	一个色卡与车身完全相符的情况发生的概率(   )
	非常高
	非常低
	不能确定

	39
	单选题
	当一个点在颜色树纵轴上从上往下运动，颜色是从(   )变灰，最终变成黑色。
	蓝色
	红色
	白色

	40
	单选题
	表示颜色是否饱和纯洁的一种特性是（　　）。
	彩度
	光亮度
	明度

	41
	单选题
	下列关于汽车车身的叙述正确的是（    ）
	锈蚀只是局部不重要 
	锈蚀会影响到乘客安全 
	锈蚀只发生涂层脱落后

	42
	单选题
	人们对颜色亮度的感应与颜色的反光率是（   ）
	不成正比的
	成正比的
	没有关系

	43
	单选题
	为了确保颜色配方的正确，配制时应根据（    ）来测量。
	体积
	粘度
	重量

	44
	单选题
	上午和下午各开动调色架（  　）次，每次搅拌15～20min。
	三
	二
	一

	45
	单选题
	制定涂装工艺的主要依据是（    ）
	涂装质量要求  
	涂料的价格 
	涂装的施工环境

	46
	单选题
	涂料的许多特性，主要取决于下列哪种物质的性能？ 
	树脂 
	 颜料
	添加剂

	47
	单选题
	下列哪种成膜方法它的成膜分子结构无显著的化学变化？ 
	溶剂挥发型 
	氧化聚合型 
	烘烤聚合型

	48
	单选题
	我国的涂料产品是按什么作分类依据的？ 
	色彩 
	 适用工序  
	成膜物 

	49
	单选题
	涂膜的流平过程与膜厚有关，厚度减少一半，流平时间要增加几倍？
	1倍 
	2倍 
	4倍 

	50
	单选题
	涂料中加入增塑剂，下列哪个性能有所下降？
	耐冲击强度 
	附着力 
	 耐热性 

	51
	单选题
	高固体化，水性化，粉末化是从什么年代开始，发展的？  
	19世纪60年代
	20世纪60年代
	19世纪80年代 

	52
	单选题
	要保持精细打磨无划痕,应采用振幅为（    ） 的打磨机 
	3mm
	5mm
	7mm

	53
	单选题
	打磨工具配有不同软硬的打磨垫,磨腻子一般采用何种磨垫(   ) 
	硬磨垫  
	软磨垫
	超软磨垫 

	54
	单选题
	打磨工具配有不同打磨垫,研磨带有弧形的工件选用何种垫(   )
	硬磨垫  
	软磨垫
	超软磨垫 

	55
	单选题
	小面积的喷涂修补使用下列何种喷枪合适(   )             
	 吸上式             
	重力式 
	压送式

	56
	单选题
	下列打磨工具那种形式适用于平面打磨 (   )           
	单向旋转式   
	轨道式单振动式
	双轨道偏心振动 

	57
	单选题
	喷枪的气帽上有多种气孔,哪一种与枪幅大小有关(   )   
	主雾化孔   
	辅助雾化孔
	扇幅控制孔

	58
	单选题
	常规空气喷枪一般气压调节在什么范围(   )
	0.25-0.35Mpa   
	0.35-0.5Mpa  
	 0.5-0.7Mpa   

	59
	单选题
	常规空气喷枪一般喷涂距离应保持在多少为好(   )
	10-15cm  
	15-20cm
	20-25cm   

	60
	单选题
	常规喷枪喷涂时枪幅重叠多少为宜(   ) 
	1/3-1/4 
	1/2-3/4  
	1/5-1/6    

	61
	单选题
	空气喷涂一般适合的黏度为(   )
	10-15秒  
	16-24秒
	20-30秒

	62
	单选题
	涂-4黏度计可测定黏度范围为(   )
	10-50秒 
	50-100秒 
	100-150秒 

	63
	单选题
	下列几种抛光盘哪种研磨力强(   )    
	羊毛盘 
	人造纤维 
	海绵盘

	64
	单选题
	目前使用的空压机有多种型式,哪种供气量最小(   ) 
	活塞式 
	螺杆式 
	隔膜式  

	65
	单选题
	螺杆式压缩机内带油水分离器,使出气含油量小于(   )
	1mg/m3  
	2mg/m3  
	3mg/m3  

	66
	单选题
	对流加热烤房加热烘烤过程,每次约补充多少新鲜空气(   ) 
	0.1
	0.2
	0.3

	67
	单选题
	在烤房喷涂时空气流速最好控制在(   ) 
	0.03-0.06m/s  
	0.04-0.07m/s  
	0.3-0.6m/s 

	68
	单选题
	下列哪个不是红外烘烤的特点(   )
	干燥彻底 
	减少灰尘
	易产生针孔 

	69
	单选题
	用除油剂脱脂除油处理时,建议每次清除多大的面积一块一块进行
	0.2m2-0.3m2
	0.5m2-0.6m2 
	0.8m2-0.9m2

	70
	单选题
	磷化底漆调配好需放置多少时间再使用
	2分钟
	5分钟
	10分钟

	71
	单选题
	刮涂腻子一次刮涂得腻子层厚度不要超过多少为好
	2mm
	3mm
	5mm

	72
	单选题
	可见光的范围是什么   
	300~600nm 
	400~700nm
	400~700mm

	73
	单选题
	颜料是有色涂料制造中必不可少的原料，它能使涂层具有一定的(   )
	遮盖力
	溶解力
	分解力

	74
	单选题
	配色时喷涂试板的尺寸多大为好
	5cm X 10cm 
	10cm X 10cm
	5cm X 5cm

	75
	单选题
	搅拌架上色母每天要开动搅拌架几次 (   )                                      
	一次
	二次
	三次

	76
	单选题
	搅拌架每次要搅拌多少时间为宜(   )
	5-10min
	10-15min
	15-20min

	77
	单选题
	双组分面漆喷涂层层间隔时间多少为佳(   )
	连续喷涂
	不粘尘
	20分钟以上

	78
	单选题
	孟塞尔系统色环中央轴表示(   )
	彩度
	亮度
	饱和度

	79
	单选题
	颜色的色调可以移动的方向个数为(   )
	2
	3
	4

	80
	单选题
	行业标准《汽车油漆涂层》中规定油漆涂层分(   )
	8个组
	10个组
	12个组

	81
	单选题
	一般来说，人眼就能察觉出颜色变化时，波长变动(   )
	3nm—5nm
	1nm—2nm
	10nm—12nm

	82
	单选题
	下列不属于铁黑特性的是(   )
	遮盖力高
	着色力强
	不溶于酸

	83
	单选题
	为了降低涂料与底材之间的表面张力，使涂料与底材有良好的润湿性，需加入(   )
	增塑剂
	流平剂
	固化剂

	84
	单选题
	孟塞尔系统中一个位置代表(   )
	唯一的一个颜色
	两个颜色
	三个颜色

	85
	单选题
	喷枪气帽上的辅助气孔起到的作用是促进(   )
	吸出涂料
	涂料雾化
	涂料流量

	86
	单选题
	下列关于汽车车身腐蚀的叙述，正确的是(   )
	锈蚀只是局部不重要
	锈蚀会影响到到乘客安全
	锈蚀只发生涂层脱落后

	87
	单选题
	颜色的三种参数是色调，饱和度（或纯度）和(   )
	亮度
	色彩
	色差

	88
	单选题
	结构相似，组成上相差一个或若干个原子团——CH2的物质互称为(   )
	同分异构体
	同系物
	异构物

	89
	单选题
	1211灭火器是我国目前生产和使用最广泛的一种(   )
	干粉灭火器
	卤代烷灭火器
	二氧化碳灭火器

	90
	单选题
	涂膜一般分为以装饰性为主和以防护性为主两大类，具体可分为(   )
	五个等级
	六个等级
	七个等级

	91
	单选题
	喷枪的气帽中心气孔是(   )
	圆形
	方形
	环形

	92
	单选题
	轿车车身的底漆层厚度不应低于(   )
	20μm
	40μm
	50μm

	93
	单选题
	鲜映性是涂层面投影的清晰度，其性质是涂膜的光泽和(   )
	致密性依存
	平滑性依存
	耐候性依存

	94
	单选题
	从各个色母的色轮上的位置就可以看到越靠近色轮的中心，色母颜色就(   )
	鲜艳
	浑浊
	明亮

	95
	单选题
	一般调色工作中需要使用电子称，其精度要求为(   )
	小数点后保留一位
	小数点后保留两位
	小数点后保留三位

	96
	单选题
	下列防锈颜料中，不是化学性防锈颜料的是(   )
	红丹粉
	铝粉
	锌粉

	97
	单选题
	对于一般常规打磨，将水砂纸竖横裁成砂纸大小的(   )
	二分之一
	四分之一
	八分之一

	98
	单选题
	吸上式喷枪的优点是(   )
	储漆量小
	稳定的操作性
	出漆量大

	99
	单选题
	中涂漆应要求与底漆.腻子.面漆(   )
	同属单组成分类
	配套良好
	不必配套

	100
	单选题
	下列选项中，最适合用于刮涂腻子前打磨羽状边的是(   )
	P240砂纸配合双动作打磨机
	P320砂纸配合单动作打磨机
	P120砂纸配合双动作打磨机

	101
	单选题
	如果出现失光，最好的解决方法是(   )
	打磨掉重喷
	用2000#砂纸水磨后抛光
	使用溶剂轻擦即可

	102
	单选题
	珍珠色母按一定比例混合后的颜色供调配(   )
	金属漆
	素色漆
	双组份漆

	103
	单选题
	喷涂银粉面漆前，干磨中涂底漆应使用的砂纸型号是(   )
	P1000
	P400
	P500

	104
	单选题
	对于不同程度的车身损伤，修补涂装工艺应(   )
	采用统一工艺
	视情况而定
	可预先制定

	105
	单选题
	下列称为原色的是(   )
	红、白、蓝
	红、黄、白
	红、黄、蓝

	106
	单选题
	调色架又称调色机.调漆机.(   )
	色母搅拌架
	颜色搅拌架
	颜料搅拌架

	107
	单选题
	目前使用最多的腻子刮涂工具是(   )
	金属刮具
	牛角刮具
	塑料刮具

	108
	单选题
	涂装工艺的第一步是(   )
	刮腻子
	工件表面预处理
	施涂底漆

	109
	单选题
	涂装时.喷出的喷雾流向应尽量与物体表面的方向(   )
	呈90°
	呈35°
	45°

	110
	单选题
	车身漆膜外观的光泽不应低于(   )
	0.85
	0.88
	0.9

	111
	单选题
	标志着漆膜老化已经趋向严重.防护性能也开始遭到破坏的阶段是(   )
	失光
	变色
	粉化

	112
	单选题
	其他条件相同的情况下，颜料的色泽决定于其(   )
	溶解力
	细度
	亮度

	113
	单选题
	下列不属于固化后环氧树脂性能表现的是(   )
	黏合力强
	机械轻度高
	收缩性大

	114
	单选题
	旧漆膜打磨的主要目的是(   )
	提供附着力
	提高饱满度
	提供光泽度

	115
	单选题
	腻子手工打磨时，打磨的往复方向为(   )
	逆车身水平方向
	顺时针水平方向
	圆周运动

	116
	单选题
	当溶剂不慎溅入眼中应采取的对策是(   )
	用软纸等擦拭眼睛
	立即去医院处理
	立即用水冲洗眼睛

	117
	单选题
	固化剂太少会导致腻子干燥速度(   )
	快
	慢
	一样

	118
	单选题
	烤漆房喷涂时空气流速最好控制在(   )
	０．６－０．８ｍ／ｓ
	０．０５－０．１ｍ／ｓ
	０．３－０．６ｍ／ｓ

	119
	单选题
	孟塞尔系统色环中央轴越往下越(   )
	亮
	暗
	灰

	120
	单选题
	喷涂烤房的气流运行一般采用(   )
	上行式
	平行式
	下行式

	121
	单选题
	海绵打磨垫适用于处理(   )
	腻子
	底涂层
	漆面

	122
	单选题
	涂料的基本组成有树脂。溶剂，颜料和(   )
	稀释剂
	固化剂
	助剂

	123
	单选题
	珍珠颜料的基质是(   )
	金粉
	珍珠粉
	云母粉

	124
	单选题
	车身上的玻璃钢件打磨使用的砂纸型号一般为(   )
	Ｐ１８０－Ｐ２４０
	Ｐ２４０——Ｐ３２０
	Ｐ３２０——Ｐ４００

	125
	单选题
	用手敲击塑料制品内侧，ＰＵ塑料声音较(   )
	弱 
	强 
	脆

	126
	单选题
	羽状边的宽度至少为(   )
	５ｍｍ 
	１０ｍｍ 
	１５ｍｍ

	127
	单选题
	打磨满刮腻子层时，打磨的方向主要是以车身流线型的(   )
	垂直方向为主 
	水平方向为主 
	斜交叉方向为主

	128
	单选题
	聚丙烯的缩写代码是(   )
	ＰＥ 
	ＰＰ 
	Ｐ C

	129
	单选题
	静电设备的高压电缆悬空吊架与电力电缆至少要保持的距离是(   )
	２０ Cm 
	５０ Cm 
	３５ Cm

	130
	单选题
	金属表面的涂层保护，经济而有效的覆盖层是(   )
	化学表面覆盖层 
	涂料覆盖层 
	金属覆盖层

	131
	单选题
	第一层腻子的厚度不要超过(   )
	、10mm
	、5mm
	、15mm

	132
	单选题
	市场上能提供的塑料焊条的种类是(   )
	3
	5
	6

	133
	单选题
	硬刮板的刮口不能有齿形.缺口.弧形.弓形，要(   )
	平直
	坚硬
	软

	134
	单选题
	下列不属于蓝色系的颜料是(   )
	群青
	铁蓝
	铅铬橙

	135
	单选题
	下列树脂中，粘合力最强的是(   )
	丙烯酸树脂
	环氧树脂
	醇酸树脂

	136
	单选题
	调配金属漆时，选用的基础色卡应该是侧视偏暗.正面(   )
	偏亮
	偏暗
	偏灰

	137
	单选题
	汽车底层漆中适用黑色金属表面优先选用的是(   )
	环氧底漆
	醇酸底漆
	脂胶底漆

	138
	单选题
	制定涂装工艺的主要依据是(   )
	涂装质量要求
	涂料的价格
	涂装的施工环境

	139
	单选题
	用于区分红.黄.蓝等颜色属性的是(   )
	色调
	饱和度
	明度

	140
	单选题
	一般来说，汽车涂料的“三防”性能是指(   )
	防湿热、防老化、防霉菌
	防失光、防失色、防粉化
	防湿热、防盐雾、防霉菌

	141
	单选题
	目前采用比较普遍的喷涂方法是(   )
	纵行重叠喷涂法
	横行重叠喷涂法
	纵横交替喷涂法

	142
	单选题
	检查颜色的最佳光源是(   )
	白炽灯
	自燃日光
	钠光灯

	143
	单选题
	有机溶剂进入人体的途径有(   )
	吸入
	皮肤渗入
	A和B选项都可以

	144
	单选题
	二道浆的颜色一般是(   )
	灰色
	白色
	蓝色

	145
	单选题
	车身涂装形成的涂膜，其主要作用是起(   )
	防尘
	防腐
	防水

	146
	单选题
	热固性树脂的性能比热塑性树脂性能(   )
	差
	好
	一样

	147
	单选题
	喷涂单工序素色漆时，机磨中涂底漆应选用的砂纸型号为(   )
	P320
	P400
	P500

	148
	单选题
	喷涂清漆前清除底层表面漆雾，应使用(   )
	粘尘布
	除油布
	菜瓜布

	149
	单选题
	颜料细度的提高，加强颜料的亮度和(   )
	主色调
	溶解力
	分散度

	150
	单选题
	下列属于被动式吸尘方式的是(   )
	中央式多工位吸尘
	分离式单工位吸尘
	简易袋式吸尘

	151
	单选题
	蓝+浅黄，呈现出的颜色是(   )
	乳黄
	翠绿色
	桔红

	152
	单选题
	检测汽车涂料细度时，视线与刮板细度计的沟槽平面的角度是(   )
	15o～30o
	45o～60o
	30o～45o

	153
	单选题
	为了确保颜色配方的正确，配制时应测量色母的(   )
	体积
	粘度
	重量

	154
	单选题
	软刮板主要适用于刮涂(   )
	圆弧形部位
	裂缝
	小凸块

	155
	单选题
	一般快干腻子刮涂的位置(   )
	在中涂底漆上
	在防腐底漆上
	在磷化底漆上

	156
	单选题
	下列不属于底漆作用的是(   )
	防腐并增加附着力
	装饰
	保护基体

	157
	单选题
	关于中涂底漆的特性，下列叙述正确的是(   )
	有良好的填充性能
	有高的装饰性
	色彩丰富

	158
	单选题
	下列关于底漆的说法，叙述错误的是(   )
	在于改善漆膜耐蚀性和附着力
	磷化底漆可以同时改善漆膜附着力和防止生锈
	所有类型的底漆都适用于各类不同的金属表面

	159
	单选题
	在汽车涂装中采用最广泛的涂层保护手段是(   )
	金属保护层
	涂料保护层
	非金属保护层

	160
	单选题
	使银粉漆颜色显得深一些的喷涂技术是(   )
	调小扇面
	走枪快一些
	用快干稀释剂

	161
	单选题
	漆面干研磨砂纸磨料的材质是高性能(   )
	氧化铜
	氧化铁
	氧化铝

	162
	单选题
	在塑料中添加云母.石棉粉可以改善其电绝缘性和(   )
	耐溶剂性
	耐热性
	耐磨性

	163
	单选题
	砂纸的粗细用(   )
	英文表示
	拉丁文表示
	阿拉伯数字表示

	164
	单选题
	金刚砂的磨料穿透力(   )
	极高
	极低
	差

	165
	单选题
	关于刮涂腻子的描述，正确的是(   )
	单组份腻子主要成分是聚氨脂树脂
	第一层填补腻子时要求厚度为25mm
	双组份的腻子成效较好

	166
	单选题
	树脂的溶解度和溶剂的溶解力决定了涂料的(   )
	流平性
	初始黏度
	挥发速度

	167
	单选题
	汽车涂层面较大修整时，最佳选择的底漆是(   )
	硝基底漆
	聚氨酯底漆
	双组份环氧底漆

	168
	单选题
	金属面漆可以让光线透过漆膜表面，当从小角度观察时看到的颜色是(   )
	侧面的
	正面的
	表面的

	169
	单选题
	关于素色漆调配的描述，错误的是(   )
	尽量搭配高遮盖力的色母
	尽量不选用低强度的色母作为主色
	调配白色时尽量不选择透明色母

	170
	单选题
	腻子的刮涂范围是(   )
	在羽状边内
	可超过羽状边
	无明确规定

	171
	单选题
	在涂料中，属于挥发性物质的是(   )
	树脂
	溶剂
	颜料

	172
	单选题
	颜料是有色涂料制造中必不可少的原料，它能使涂层具有一定的(   )
	遮盖力
	溶解力
	分解力

	173
	单选题
	一般涂装用的圆形研磨机应配合使用的12.7cm和15.24cm的托盘应为(   )
	软的
	硬的
	塑料的

	174
	单选题
	调漆人员鉴定颜色最准确的方法是用(   )
	计算机
	颜色分析仪
	眼睛

	175
	单选题
	颜色的属性个数是(   )
	1
	2
	3

	176
	单选题
	树脂在涂料中作为主要(   )
	溶剂
	助剂
	成膜物质

	177
	单选题
	金属漆喷漆时，稀释剂太少.喷枪与工作距离太近.环境温度太低等可能导致(   )
	渗色
	鱼眼
	发花

	178
	单选题
	单选题：选择塑料件时的底漆时，必须根据(   )
	塑料件的材质
	塑料件的颜色
	塑料件的用途

	179
	单选题
	对于高光泽的色漆涂膜，一般采用(   )
	60°的几何角度测定法
	20°的几何角度测定法
	85°的几何角度测定法

	180
	单选题
	调配金属（珍珠）漆时，要求找一个侧面(   )
	稍亮的色卡
	稍暗的色卡
	稍艳的色卡


