附件2：BC-喷涂过程评分表-自流平、底色漆、清漆
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	步骤
	规范做法要点
	扣分原则
	选手1
	选手2
	选手3

	安全防护
	1.调配时、喷涂时全程戴a防护眼镜、b工作帽、c安全鞋、d工作服、e活性炭过滤式口罩、f乳胶手套和g耳塞
	整个操作过程中每次防护用品佩戴错误或未戴，一次扣1分；丢失一种，扣1分（可继续领用）；
短时间摘除眼镜检查工件或擦干净眼镜不扣分；
	
	
	

	粘尘
	1.喷涂前对工件粘尘；
	喷涂开始前未对工件粘尘扣2分；虽做粘尘，但未充分展开粘尘布即对喷涂区域进行粘尘扣1分；（叠起来还是团起来均可）；
	
	
	

	
	2.粘尘布使用方法正确，将粘尘布充分展开后，再叠起来或者团起来对喷涂区域进行粘尘；
	
	
	
	

	
	3.工件喷涂前完全清洁
	粘尘完毕，喷涂前仍有残留研磨灰尘，整板或外侧，扣2分
	
	
	

	中涂喷涂
	4.自流平底漆无喷涂缺陷
	自流平底漆漏喷，每5cm一处扣2分；外侧未喷涂底漆，每1个外侧扣2分，部分喷涂的，按照未喷涂区域占比扣分；流挂、鱼眼等碰伤等缺陷，每种扣1分
	
	
	

	面漆喷涂过程
	5.喷枪选择正确
	中涂漆喷枪选择错误扣2分；
底色漆喷枪选择错误扣4分
清漆枪选择错误扣4分
	
	
	

	
	6.没有使用吹风枪或者喷枪吹漆面
	使用喷枪吹水性漆表面，使用吹风枪或喷枪吹底漆、清漆表面，一种扣2分
	
	
	

	
	7.油漆用量过多
	要求添加底色漆扣5分
要求添加清漆扣5分
	
	
	

	5S,操作规范
	1.产品包装盖盖好；
	每一种错误扣除1分；
防护用品放回纸袋或工作台面，或继续佩戴均可；
洒落油漆未及时擦拭，每次扣1分
碰洒包装罐中油漆类物料，喷洒喷枪中物料扣2分 
	
	
	

	
	2.洒落油漆及时擦拭
	
	
	
	

	
	3.工具(喷枪、粘尘布)没有放在地面上，使用完毕，工具、工作位恢复原状；气管归位；试枪纸扔掉。粘尘布带走或丢弃；
	
	
	
	

	
	无摔落喷枪等严重失误
	摔落吹风枪、喷枪等严重失误，每次扣5分
	
	
	

	裁判签名
	
	满分：35
	
	
	


