家庭住宅火灾风险防范措施

一、安装漏电保护开关
家庭住宅户内用电线路均应安装漏电保护开关。开关应选用合格电气产品，鼓励使用新型防短路、防过载、防电弧断路保护开关。

二、电线套管

家庭住宅户内用电线路均应采取穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护措施。

三、定期更换电气线路

家庭住宅户内用电线路的规格应当满足用电设备负荷要求，并采用合格电线产品，不得私拉乱接电线、超负荷用电。倡议引导使用10年及以上的家庭住宅业主聘请具备资质的电气检测服务机构实施线路检测，及时更换老化损坏的电气线路。

四、用电设备安全

家庭住宅户内使用电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具后应采取拔出电源插头等切断电源的措施。用电设备尤其是高温发热用电设备，应远离可燃物。

五、严管电动自行车

家庭住宅户内、楼梯间严禁停放电动自行车。严禁在家庭住宅户内、楼梯间为电动自行车或蓄电池充电。

六、确保用火安全

处于管道燃气已覆盖区域内的家庭住宅应采用管道供气。家庭住宅户内除厨房以外区域应尽量避免使用明火，确需动火的，应采取有效防护措施，就近配备灭火器、灭火毯等灭火器材。
七、拆除易燃材料

家庭住宅户内严禁使用彩钢板、聚氨醋泡沫等易燃材料装修。顶棚、墙面、地面内部装修时鼓励采用不燃或难燃材料进行装修。

八、紧急逃生通道畅通

家庭住宅所在建筑楼梯间、疏散通道、安全出口等紧急逃生通道不得堆放物品，不得采用可燃材料装修。公共区域一律不得设置防盗铁栅栏。家庭住宅户内外窗、阳台已设置防盗铁栅栏的，鼓励引导拆除；确需安装的，应设置长宽净尺寸不小于 1 米、0.8 米且向外开启的紧急逃生口。

九、技防措施运用

推广家庭住宅住户内安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋设施，配备灭火器、逃生绳、防毒面具等灭火、逃生器材。设有物业管理服务单位的居民住宅楼院鼓励安装联网式独立感烟火灾探测报警器。鼓励居民住户安装厨房自动灭火装置。
十、宣传培训到位

教职工及家属住户要主动参加学校举行的消防培训和演练。熟悉掌握用火用电用油用气、电动车充电等安全常识和灭火逃生基本技能。主动参观体验消防体验点，积极参加消防公益活动。

